# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Abdichtung von Fugen bei Bauwerken mit Fensterfolien.

Pos. ..... ***Untergrundvorbehandlung***

Fugenoberflächen mechanisch reinigen. Der Untergrund muss staubfrei, trocken sowie frei von losen Teilen, Ölen, Fetten und sonstigen Verunreinigungen sein, die als Trennmittel wirken.

............lfm. EP ............ € GP ............ €

Pos. ..... ***Abdichtung***

Liefern und Einbauen einer elastischen Fensterfolie für außen z.B. pinta fenband a .
Einseitig selbstklebend, und geprüft nach Richtlinien der Qualitätssicherungsnormen DIN EN 41083.
Die Fensterfolie ist verträglich mit allen gängigen Baustoffen.

Die Folie hat folgende Eigenschaften aufzuweisen:

* frei von Weichmachern, Schwermetallen, Chlor, Bitumen, Fasern, FCKW, Formaldehyd, PCB sowie Emissionen
* Brandklasse B2 nach DIN 4102
* Dampfdiffusionsoffen

Die Fensterfolie ist auf Rollen anzuliefern.

Folienabmessung: mm Breite: mm

Beispiel Hersteller:

pinta abdichtung GmbH

Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

............lfm. EP ............ € GP ............ €